## Infrastructuur

De infrastructuur is tijdens het project als in figuur 1 opgebouwd. Zowel op de ingaande als uitgaande stroomlijnen zijn Phoenix contact sensoren geplaatst om de doorgaande stroom en spanning te kunnen meten. De sensoren worden middels twee sensorsystemen van Janitza (UMG 512 & UMG 509) uitgelezen. De mini-pc zorgt er vervolgens voor dat de data leesbaar wordt gemaakt en via een vpn verbinding over 5G verstuurd wordt naar Fortop. De verbinding wordt opgezet via de Huawei B715 modem dat verbonden zit aan het Vodafone netwerk. Fortop verwerkt en bewaard de data, en stelt deze beschikbaar voor andere bedrijven middels een web-API. De RUG server kan een request naar deze web-API sturen en krijgt daarmee een CSV of XML file terug. Deze data kan vervolgens gebruikt worden om inzicht te geven in de power quality door middel van web applicaties. Deze laatste twee stappen zijn het begin van het “power quality & 5G” project waarbij de studenten toegang hebben tot de RUG server waar de data ontvangen, opgeslagen en geanalyseerd wordt.

Figuur 1. Infrastructuur huidige situatie
Figuur 2. Fortop meetapparatuur

## <-- Apparatuur

In de architectuurplaat in figuur 1 staat een kader met “Enexis middenstation” de apparatuur in dit kader is door Fortop in een metalen kast gebouwd. In figuur 2 is deze kast inzichtelijk gemaakt.

## Architectuur -->

De web-applicatie is als volgt opgebouwd

Figuur 3. Architectuur web-applicatie
Figuur 4. Middenspanningsstation
Figuur 5. Fortop kast ingebouwd
Figuur 6. Meet-sensoren