/* delay between each update in seconds */
int delay = 1;

#define lb_c0		"%%{F#000000}"
#define lb_c1		"%%{F#872011}"
#define lb_c2		"%%{F#468622}"
#define lb_c3		"%%{F#b58b00}"
#define lb_c4		"%%{F#2d6388}"
#define lb_c5		"%%{F#a32d80}"
#define lb_c6		"%%{F#459cab}"
#define lb_c7		"%%{F#c6c6c6}"
#define lb_c8		"%%{F#303030}"
#define lb_c9		"%%{F#dc3a23}"
#define lb_c10		"%%{F#67c034}"
#define lb_c11		"%%{F#f7be00}"
#define lb_c12		"%%{F#4997ce}"
#define lb_c13		"%%{F#ec57bc}"
#define lb_c14		"%%{F#61d6ea}"
#define lb_c15		"%%{F#ffffff}"
#define lb_reset	"%%{F-}"

struct ent ents[] = {
	/* reorder/remove these as you see fit */
	{ .fmt = "%%{r}i5 %s'C " lb_c14 "|" lb_reset " ",	.read = tempread,	.arg = NULL },
	{ .fmt = "%s ",					.read = wifiread,	.arg = NULL },
	{ .fmt = "%s " lb_c14 "|" lb_reset " ",		.read = netspeedread,	.arg = "trunk0" },
	{ .fmt = "%s ",					.read = battread,	.arg = NULL },
	{ .fmt = "V%s " lb_c14 "|" lb_reset " ",	.read = mixread,	.arg = NULL },
	{ .fmt = "%s",					.read = dateread,	.arg = &(struct datearg){ .fmt = "%a %d %b %T", .tz = "UTC" } },
};
