/* delay between each update in seconds */
int delay = 1;

#define lb_c0		"%%{F#000000}"
#define lb_c1		"%%{F#cc2900}"
#define lb_c2		"%%{F#29cc00}"
#define lb_c3		"%%{F#cca300}"
#define lb_c4		"%%{F#0029cc}"
#define lb_c5		"%%{F#cc00a3}"
#define lb_c6		"%%{F#00a3cc}"
#define lb_c7		"%%{F#cccccc}"
#define lb_c8		"%%{F#333333}"
#define lb_c9		"%%{F#ff5c33}"
#define lb_c10		"%%{F#5cff33}"
#define lb_c11		"%%{F#ffd633}"
#define lb_c12		"%%{F#335cff}"
#define lb_c13		"%%{F#ff33d6}"
#define lb_c14		"%%{F#33d6ff}"
#define lb_c15		"%%{F#ffffff}"
#define lb_reset	"%%{F-}"

struct ent ents[] = {
	/* reorder/remove these as you see fit */
	{ .fmt = "%%{r}i5 %s'C " lb_c14 "|" lb_reset " ",	.read = tempread,	.arg = NULL },
	{ .fmt = "%s ",					.read = wifiread,	.arg = NULL },
	{ .fmt = "%s " lb_c14 "|" lb_reset " ",		.read = netspeedread,	.arg = "trunk0" },
	{ .fmt = "%s ",					.read = battread,	.arg = NULL },
	{ .fmt = "V%s " lb_c14 "|" lb_reset " ",	.read = mixread,	.arg = NULL },
	{ .fmt = "%s",					.read = dateread,	.arg = &(struct datearg){ .fmt = "%a %d %b %T", .tz = "UTC" } },
};
